|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SYHJ/CX—D—35（01） | | | | |
| **检 测 报 告** | | | | |
| 编号: 三益（检）字 2021年第097-1号 | | | | |
|  | | | | |
| **项目名称:** | | 废 水 |
| **委托单位:** | | 枣庄南郊热电有限公司 |
| **检测类别:** | | 企业自行检测 |
| **报告日期:** | | 2021年02月01日 |
|  | |  | | |
| **山东三益环境测试分析有限公司** | | | | |
| （加盖检测专用章） | | | | |

SYHJ/CX—D—35（03）

山东三益环境测试分析有限公司

**检 测 报 告**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 样品名称 | | 雨 水 | | | 检测类别 | | 企业自行检测 | |
| 委托单位名称 | | 枣庄南郊热电有限公司 | | | | | | |
| 委托单位地址 | | 枣庄经济开发区长江路26号 | | | | | | |
| 联系人 | | 段琦 | | | 联系电话 | | 18266067766 | |
| 采样点位 | | 枣庄南郊热电有限公司 | | | 采样说明 | | 自行检测 | |
| 采（送）样人员 | | 周欣鹏、杨雷 | | | | | | |
| 样品状态  特征描述 | | / | | | 检测环境 | | 符合要求 | |
| 采（送）样日期 | | 2021.01.25 | | | 检测日期 | | 2021.01.26 | |
| 检测项目 | | 见附表 | | | | | | |
| 检测依据 | |
| 检出限 | |
| 主要设备 | |
| 检测结论 | | 仅提供数据，不作判定 | | | | | | |
| （检测专用章）  年 月 日 | | | | | | |
| 备 注 | | ND表示未检出 | | | | | | |
| 编制人 | [createBy] | | 审核人 | [bg1] | | 授权签字人 | | [bg2] |

SYHJ/CX—D—35（04）

山东三益环境测试分析有限公司

**检 测 报 告**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水检测结果表 | | | | | |
| 采样日期 | 检测点位  样品编码 | 样品性状 | 检测项目 | 检测结果 | 单位 |
| 2021.01.25 | 雨水排放口 FS2101250601 | 无色,无味,  无浮油 | 悬浮物 | 17 | mg/L |
| 化学需氧量 | 12 | mg/L |
| 五日生化需氧量 | 4.1 | mg/L |

附表1 废水

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检测项目 | 分析方法依据 | 检出限 | 分析人 |
| 五日生化需氧量 | 水质 五日生化需氧量（BOD₅）的测定  稀释与接种法 HJ 505-2009 | 0.5 mg/L | 杨其伟 |
| 化学需氧量 | 水质 化学需氧量的测定  重铬酸盐法 HJ 828-2017 | 4 mg/L | 袁骞 |
| 悬浮物 | 水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989 | / | 张存石 |

附表2 主要设备

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 仪器编号 | 仪器型号 | 仪器名称 |
| A1012F01 | FA2004B | 电子天平 |
| A1104F13 | SPX-105-Ⅲ | 生化培养箱 |

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*报告结束\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*